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 к решению Думы Малоярославецкого муниципального округа Калужской области
 от _____________№ _______

местные нормативы 
градостроительного проектирования МалоярославецкОГО муниципального округа Калужской области
1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа
1.1. Общие положения
1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Малоярославецкого муниципального округа Калужской области (далее – Нормативы, МНГП ММО) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Калужской области в области регулирования градостроительной деятельности, Уставом Малоярославецкого муниципального округа Калужской области.
1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования представляют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 
1.1.3. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального округа, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, иными ОМЗ муниципального округа населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
1.1.4. Объектами местного значения (далее – ОМЗ) муниципального округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.
1.1.5. Перечень областей нормирования, для которых в МНГП ММО установлены расчетные показатели, сформирован на основе видов объектов местного значения муниципального округа, отображаемых на генеральном плане согласно пункту 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, видов объектов местного значения, указанных в статье 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» с учетом объектов для решения вопросов местного значения муниципального округа, указанных в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Уставе Малоярославецкого муниципального округа Калужской области. Состав областей нормирования (видов объектов местного значения) отражен в наименованиях разделов основной части настоящих Нормативов.
1.1.6. Настоящие Нормативы направлены на создание благоприятных условий жизни населения Малоярославецкого муниципального округа Калужской области (далее также – Малоярославецкий округ), на устойчивое развитие территорий с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей Малоярославецкого округа. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.
1.1.7. МНГП ММО разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Калужской области и муниципальными правовыми актами муниципального округа, с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа, стратегии (программ) социально-экономического развития муниципального округа и планов мероприятий по ее (их) реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц с соблюдением норм региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.03.2026 № 12) (далее – РНГП Калужской области). 
При разработке МНГП ММО также были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевые методические рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.
1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:
удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории муниципального образования;  
удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;
интенсивности использования территории.
1.1.9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.
Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.
Расчетные показатели, принятые в соответствии с нормативными правовыми документами соответствующих органов власти, установлены путем указания ссылки на соответствующие документы.
1.1.10. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории Малоярославецкого округа базируется на положениях дифференциации, принятых в РНГП Калужской области. Малоярославецкий округ относится в Калужской области к территориальному типу А2 - средне урбанизированный ареал с повышенной плотностью населения. 
1.1.11. МНГП ММО структурно включают:
– основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа;
– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Понятия и термины, используемые в настоящих нормативах, принимаются в значениях, установленных в ГрК РФ, РНГП Калужской области и действующем законодательстве в сфере градостроительной деятельности.
Перечень сокращений и обозначений приведены в приложении 1 к настоящим Нормативам.
Перечень использованных нормативных правовых актов приведен в приложении 2 к настоящим Нормативам.

1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
1.2.1. К объектам в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, относятся объекты, необходимые для организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par57]1.2.2. Расчетные показатели (далее - РП) объектов электроснабжения приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения: - ЛЭП с проектным номинальным классом напряжения до 35 кВт;
- электрические подстанции;
- распределительные пункты
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт·ч/год на 1 чел.
	

	
	
	Город Малоярославец
	без стационарных электроплит
	без кондиционеров –1360

	
	
	
	
	с кондиционерами – 1600

	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата)
	без кондиционеров – 1680

	
	
	
	
	с кондиционерами – 1920

	
	
	Сельские н.п. 
	без стационарных электроплит
	без кондиционеров –950

	
	
	
	
	с кондиционерами – 1250

	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата)
	без кондиционеров – 1350

	
	
	
	
	с кондиционерами – 1650

	
	
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	

	
	
	Город Малоярославец
	без стационарных электроплит
	без кондиционеров – 4160

	
	
	
	
	с кондиционерами – 4560

	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата)
	без кондиционеров – 4240

	
	
	
	
	с кондиционерами – 4640

	
	
	Сельские н.п. 
	без стационарных электроплит
	без кондиционеров – 4100

	
	
	
	
	с кондиционерами – 4500

	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата)
	без кондиционеров – 4000

	
	
	
	
	с кондиционерами – 4600

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется


Примечания:
1. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.
2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

[bookmark: Par86]1.2.3. Расчетные показатели объектов газоснабжения приведены в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2
	[bookmark: Par114]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления для приготовления пищи, м3/год на 1 чел.
	МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом
	140,4

	
	
	Объем газопотребления для подогрева воды, м3/год на 1 чел.
	МКД и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом
	206,4

	
	
	
	МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом
	66,0

	
	
	Объем газопотребления для отопления жилых помещений, м3/м2 общей площади жилых помещений в год
	МКД и жилые дома при газоснабжении природным газом
	98,4

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	
	Не нормируется


Примечания:
[bookmark: Par115]1. Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа.
[bookmark: Par116]2. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

1.2.4.  Расчетные показатели объектов теплоснабжения приведены в таблице 1.2.3.
 Таблица 1.2.3
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления, Гкал/год на 1 чел.
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 
	0,97

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 
	2,40

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 
	1,43

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется



1.2.5. Расчетные показатели объектов водоснабжения населения и водоотведения следует принимать в соответствии с таблицей 1.2.4. 
Таблица 1.2.4
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, л/сут. на 1 чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	170

	
	
	Объем удельного водопотребления на полив земельного участка, л/сут. на 1 м2
	6,0

	
	
	Объем удельного водопотребления на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, л/сут. на голову животного
	17,3

	
	
	Объем удельного водопотребления на водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, л/сут. на 1 чел.
	113,3

	
	
	Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, л/сут. на 1 чел.
	13,3

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	170

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется



1.2.6. Детализированные нормы минимальной обеспеченности в виде норм потребления коммунальных услуг установлены  приказами Министерства тарифного регулирования Калужской области: 
- от 26.06.2015 № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода»;
- от 20.08.2015 № 136 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калужской области с применением расчетного метода»;
- от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области»;
- от 20.05.2016 № 115 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного дома или жилого дома и нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода»;
- от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».

[bookmark: Par118][bookmark: Par168][bookmark: Par245]1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания
[bookmark: Par248]1.3.1. Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 1.3.1. 
Таблица 1.3.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / 1000 км2 территории
	694

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	50,0

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется


	Объекты улично-дорожной сети
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность УДС в жилом квартале по типам застройки, км/км2 территории 
	Малоэтажная – 8 

	
	
	
	Среднеэтажная – 10

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Автостанция
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	
	Вместимость зала ожидания здания автостанции при среднем суточном отправлении менее 1000 пассажиров за год, мест для сидения
	40

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Временная доступность на общественном транспорте до объекта от наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования, ч
	1,5

	Маршруты сети общественного пассажирского транспорта (ОПТ)
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность сети маршрутов ОПТ, км / км2
	Город Малоярославец 1,4

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта 
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами ОПТ, м
	500

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	МКД, предприятия торговли с площадью торгового зала более 1000 м2 
	500

	
	
	
	Поликлиники, больницы, учреждения социального обслуживания граждан
	300

	
	
	
	Индивидуальный жилой дом
	800

	Автозаправочные станции
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество топливораздаточных колонок, ед. на 1000 чел.
	0,3

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания 
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество постов, ед. на 1000 чел.
	1,5

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется



1.3.2. Нормативные параметры сети улиц и дорог города, применяемые при проектировании, принимаются в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) (таблица 8.6). 

1.4. Расчетные показатели мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектных автостоянок 
1.4.1 Расчетные показатели мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектных автостоянок приведена в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество мест хранения легковых автомобилей, всего мест на 1000 чел. постоянного населения, в том числе:
	310

	
	
	количество мест хранения электромобилей и гибридных автомобилей (парковочных мест), мест на 1000 чел. постоянного населения
	20

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от входа в МКД, м
	в жилой застройке – 800;
в районах реконструкции – 1000.

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 воспитанников
	1

	
	
	Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 сотрудников 
	7

	
	
	Количество мест для единовременной высадки детей у ДОО, парковочных мест на 1 объект
	5

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	50

	
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 обучающихся
	1

	
	
	Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 сотрудников
	10

	
	
	Количество мест для единовременной высадки детей у общеобразовательных организаций, парковочных мест на 1 объект
	10

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	50

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры, парковочных мест на 100 посетителей
	15

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	250

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта (спортивные комплексы и стадионы с трибунами), парковочных мест на 100 посетителей
	10

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	250

	Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков, парковочных мест на 100 рекреантов
	10

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от объекта, м
	150

	
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон, парковочных мест на 100 рекреантов
	5

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от объекта, м
	120

	Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Удельный показатель мест для транспорта инвалидов, % от общего числа парковочных мест
	10 (не менее 1 парковочного места)

	
	
	Удельный показатель специализированных мест на автостоянках для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, % от общего числа парковочных мест
	- до 100 мест включительно – 5 (не менее 1 парковочного места); 

	
	
	
	- от 101 до 200 мест включительно – 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100. 

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, м
	50

	
	
	Пешеходная доступность от входа в жилое здание, м 
	100

	
	
	Пешеходная доступность при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка, м
	150


Примечания: 
1. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество парковочных мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных округов населенных пунктов - на 20%, в периферийных зонах - на 15%.
2. При определении общей потребности в местах постоянного хранения личных автомобилей в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо учитывать существующие парковочные места, являющиеся частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющиеся частью подэстакадных и подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети (в том числе при определении параметров планируемого строительства системы транспортного обслуживания, необходимого для развития территории).
3. При подсчете показателя «Количество мест для хранения легковых автомобилей на 1000 человек постоянного населения» следует в равной мере учитывать парковочные места и машино-места в общем числе мест хранения автомобилей.
4. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
· мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,3.
5. Места парковки автомобилей размещаются, как правило, в границах земельного участка, на котором размещен объект, или на специально отведенном участке под размещение парковки.
6. Минимальное количество парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами различных типов, следует принимать согласно разделу 5  методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р.

1.4.2. Размер земельных участков гаражей и наземных парковок легковых автомобилей следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 30 м2, на одно парковочное место 25 м2.
1.5. Расчетные показатели инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) 
1.5.1 Расчетные показатели инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности приведены в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Длина велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов, км
	Город Малоярославец
	3

	
	
	
	Н.п. с населением менее 10 тыс. чел.
	Не норми-
руется

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов 
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Удельная протяженность велосипедной дорожки, м на 1 велосипедиста
	60

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется

	Парковки для СИМ (включая велосипедные парковки) 
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Общее количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ, мест на 1000 чел.
	53

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	800

	
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: общеобразовательные организации, мест на 100 обучающихся
	15

	
	
	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: организации СПО, мест на 100 обучающихся
	30

	
	
	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: учреждения культуры мест на 100 посетителей
	25

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от входа в учреждения социально значимых объектов, м
	30


1.5.2. Проектирование велодорожек вне границ и в границах населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек» и подразделами 9.1-9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

1.6. Расчетные показатели объектов образования
1.6.1. Расчетные показатели объектов образования приведены в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации (ДОО)
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество мест в дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 чел. населения
	54

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в городской местности, м
	300

	
	
	Пешеходная доступность в сельской местности, м
	500

	Общеобразовательные организации
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество мест в общеобразовательных организациях для детей в возрасте 7-18 лет, мест на 1000 чел. населения
	133

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	25

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в городской местности, м
	500

	
	
	Пешеходная доступность в сельской местности, м
	1000

	Организации дополнительного образования
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Число мест в организациях дополнительного образования детей, мест на 1000 чел. населения
	135

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин.
	30


Примечания:
[bookmark: Par803]1. При расстоянии, свыше указанного для обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений, организуется транспортное обслуживание (до учреждения и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 1000 м. 
2. Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей организуются на базе общеобразовательных учреждений в летний период. 

1.7. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта
1.7.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.7.1.
Таблица 1.7.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры и спорта (всего)
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Единовременная пропускная способность объектов на территории муниципального округа, чел. на 1000 чел.
	122

	
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	
	Не нормируется

	Спортивные залы общего пользования
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Площадь пола, м2 на 1000 чел.
	60

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин.
	30

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Площадь зеркала воды, м2 на 1000 чел. в населенных пунктах с населением более 5000 чел.
	20

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин.
	30

	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество объектов в населенных пунктах с населением более 5000 чел., ед. 
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	30

	Многофункциональный спортивный комплекс с независимыми спортивными зонами
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество объектов в населенных пунктах с населением более 30 000 чел., ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	30

	Универсальная спортивная площадка 
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел., ед.
	2

	
	
	Общая площадь, м2 
	2 515

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность до объекта, мин.
	15


Примечания:
1. Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении области, муниципального округа, а также объектов иного значения.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами школ, учреждений отдыха и культуры.
3 Расчет единовременной пропускной способности объектов спорта (планово-расчетный показатель количества занимающихся на спортивных сооружениях различных видов) проводиться в соответствии с приказом Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №  244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

[bookmark: _Hlk98513106]1.7.2. Рекомендуемый состав объектов спорта и физической культуры для размещения в населенных пунктах в зависимости от численности населения приведен в таблице 1.5.2.



Таблица 1.5.2
	№ п/п
	Количество жителей в населенном пункте
	Состав объектов

	1.
	от 50 до 500 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (8×5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в т.ч. в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.

	2.
	от 500 чел. до 5000 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	3.
	от 5000 до 30000 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно-
оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	4.
	свыше 30000 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно-
оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24x12 м); универсальный игровой зал (42×24 м); тренажерный зал (10×10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.




1.8. Расчетные показатели объектов культуры и искусства
1.8.2. Расчетные показатели объектов культуры и искусства приведены в таблице 1.6.1.






Таблица 1.6.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека 
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество объектов в г. Малоярославце, ед.
	2

	
	
	Количество объектов в каждом крупном сельском н.п. (с населением свыше 5 тыс. человек), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом большом сельском н.п. (с населением от 1 тыс. человек до 5 тыс. человек включительно), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом среднем сельском н.п. (с населением от 500 человек до 1 тыс. человек включительно), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом малом сельском н.п. (с населением от 200 человек до 500 человек включительно), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом малочисленном сельском н.п. (с населением от 100 человек до 200 человек включительно), ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется
	Не нормируется

	Детская библиотека
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество объектов в г. Малоярославце, ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом крупном сельском н.п. (с населением свыше 5 тыс. человек), ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется
	Не нормируется

	Краеведческий музей
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов в г. Малоярославце при отсутствии государственного учреждения, подведомственного органам государственной власти Калужской области, ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом крупном сельском н.п. (с населением свыше 5 тыс. человек) при отсутствии государственного учреждения, подведомственного органам государственной власти Калужской области, ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется
	Не нормируется

	Учреждения клубного типа (дом культуры / центр культурного развития / другой тип культурно-досуговых учреждений)
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов в г. Малоярославце, ед.
	2

	
	
	Количество объектов в каждом крупном сельском н.п. (с населением свыше 5 тыс. человек), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом большом сельском н.п. (с населением от 1 тыс. человек до 5 тыс. человек включительно), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом среднем сельском н.п. (с населением от 500 человек до 1 тыс. человек включительно), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом малом сельском н.п. (с населением от 200 человек до 500 человек включительно), ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом малочисленном сельском н.п. (с населением от 100 человек до 200 человек включительно), ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	
	Не нормируется

	Передвижной много-функциональный центр
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, транспортных ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	
	Не нормируется

	Кинозал
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов в г. Малоярославце при отсутствии государственного учреждения, подведомственного органам государственной власти Калужской области, ед.
	2

	
	
	Количество объектов в каждом крупном сельском н.п. (с населением свыше 5 тыс. человек) при отсутствии государственного учреждения, подведомственного органам государственной власти Калужской области, ед.
	1

	
	
	Количество объектов в каждом большом сельском н.п. (с населением от 1 тыс. человек до 5 тыс. человек включительно), ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	
	Не нормируется



1.8.3. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов культурного наследия местного значения не устанавливаются.

[bookmark: Par940]1.9. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей 
1.9.1. Расчетные показатели мест массового отдыха населения приведены в таблице 1.9.1. 
Таблица 1.9.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Парк
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории парка, га
Количество парков на город

	от 1 до 10
1

	
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Транспортная, мин
	15

	Сквер
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории сквера, га
 
	от 0,15до 0,1

	
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Пешеходная, м:
- в зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами;
- в зоне застройки малоэтажными жилыми домами
	
400

800

	Пляж
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Площадь береговой зоны, м2 на одного посетителя
	5

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспортная, мин
	15



1.10. Расчетные показатели объектов благоустройства и озеленения территории муниципального округа
1.10.1. Расчетные показатели объектов благоустройства и озеленения территории приведены в таблице 1.10.1. 



Таблица 1.10.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты благоустройства и озеленения территории
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на 1 жителя
	г. Малоярославец
	110

	
	
	
	Сельские н.п.
	12

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется

	Площадки выгула для собак
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность населения площадками выгула для собак, ед. на 19 000 чел.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Общественные туалеты
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность населения
общественными уборными в местах массового пребывания людей (общественных пространствах), ед. (приборов) на 1000 человек
	3

	
	
	Обеспеченность населения общественными уборными на территории автодорог и улиц общегородского значения, ед. (приборов) на 1000 человек
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	750

	[bookmark: bookmark0]Примечание - При проектировании площадок для выгула собак и территорий для прогулок, занятий и игр с собаками рекомендуется применять положения и нормы ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак», в том числе:
- обеспеченность в городе с численностью от 10 тыс. до 100 тыс. жителей не менее 1 дрессировочной площадкой и количеством игровых площадок для занятий и игр с собаками из расчета 1 площадка на 10 тыс. жителей;
 - обеспеченность площадью территорий для прогулок, занятий игр с собаками на застраиваемых территориях общего пользования (жилых комплексах) - 20 м2 на 1 собаку, а площадь мест для выгула собак - 4 м2 на 1 собаку при условии, что на 10 жителей  приходится 1 собака и единовременно присутствует на территории не менее 10% расчетного числа собак;
- доступность игровых площадок для занятий и игр с собаками составляет не более 500 м при размещении в многоквартирных жилых комплексах и не более 1000 м при размещении в жилых комплексах с индивидуальной жилой застройкой;
- доступность мест для выгула собак составляет не более 100 м при размещении в многоквартирных жилых комплексах. 




1.10.2. Состав, порядок размещения и типовые размеры площадок для благоустройства придомовой территории следует принимать в соответствии Правилами благоустройства и озеленения муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области».


1.11. Расчетные показатели объектов муниципального архива
1.11.1. Расчетные показатели объектов муниципального архива приведены в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный архив
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	Не нормируется



1.12. Расчетные показатели объектов торговли и общественного питания
1.12.1. Расчетные показатели объектов, необходимых для обеспечения населения округа услугами общественного торговли и питания, приведены в таблице 1.12.1.
Таблица 1.12.1
	[bookmark: Par1083]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты торговли
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов, ед. на 1000 чел.
	2,9

	
	
	Количество стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров, ед. на 1000 чел.
	1,3

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов, ед. на 1000 чел.
	0,6

	
	
	Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на 1000 чел.
	0,5

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в г. Малоярославце при среднеэтажной застройке, м
	500

	
	
	Пешеходная доступность в г. Малоярославце при малоэтажной застройке, м
	800

	
	
	Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах, м
	2000

	Объекты общественного питания
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число посадочных мест, ед. на 1000 человек
	40

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в г. Малоярославце при среднеэтажной застройке, м
	500

	
	
	Пешеходная доступность в г. Малоярославце при малоэтажной застройке, м
	800

	
	
	Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах, м
	2000




1.13. Расчетные показатели объектов для сбора твердых коммунальных отходов
1.13.1. Расчетные показатели объектов для сбора твердых коммунальных отходов приведены в таблице 1.13.1.
Таблица 1.13.1
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя 

	Контейнеры для сбора ТКО
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество контейнеров для сбора ТКО, ед. на 1000 жителей
	17

	
	РП минимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность, м
	100

	Контейнерные площадки для размещения контейнеров
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество площадок для размещения контейнеров, ед. на 1000 жителей
	7

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Территориальная доступность, м
	100



1.14. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения
1.14.1. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения приведены в таблице 1.14.1.
Таблица 1.14.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища, га на 1000 чел.
	0,24

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Бюро ритуальных услуг
	РП минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	РП максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется


Примечания:
1. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.
2. Пример формулы расчета показателей минимальной обеспеченности местами захоронения приведен в приложении № 7 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
[bookmark: _Toc467625425]

[bookmark: _Toc488147997]2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: _Toc488147999][bookmark: _Toc483049294][bookmark: _Toc401578976]2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов  
2.1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления Малоярославецкого округа в области градостроительной деятельности.
2.1.2. МНГП ММО разработаны в целях обеспечения: 
– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования.
2.1.3. Подготовка включает решение задач:
1) определение видов ОМЗ муниципального округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП ММО в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения муниципального округа ОМЗ, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) анализ расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Калужской области;
4) установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской Федерации и Калужской области, муниципальных правовых актов Малоярославецкого округа и с соблюдением технических регламентов и сводов правил, с учетом стратеги, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития Малоярославецкого округа;
5) подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП ММО, в т.ч. распределение расчетных показателей для применения на группы по видам градостроительной документации.
2.1.4. Перед решением перечисленных задач целесообразно провести анализ административно – территориального устройства и социально-экономических условий развития муниципального округа, которые могут повлиять на установление расчетных показателей МНГП ММО.
[bookmark: _Toc479953571][bookmark: _Toc488148000]2.2. Информация о социально-экономическом развитии Малоярославецкого округа, учитываемая при установлении расчетных показателей
2.2.1. Малоярославецкий муниципальный округ в соответствии с Законом Калужской области от 28.12.2023 № 441-ОЗ преобразован из муниципального района «Малоярославецкий район» и входящих в него городского поселения «Город Малоярославец» и 17 сельских поселений путем объединения и создания вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа с административным центром в городе Малоярославце.
2.2.2. Площадь Малоярославецкого муниципального округа – 1 547,2 км² Округ граничит с Боровским, Жуковским, Ферзиковским, Дзержинским, Медынским и Тарусским муниципальными округами Калужской области. В состав Малоярославецкого муниципального округа входят г. Малоярославец и 217 сельских населенных пунктов.
2.2.3. Территорию округа с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная железнодорожная линия Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В пределах округа расположено 6 станций.
Основу дорожной сети округа составляют автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга - Брянск – граница с Украиной и автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-101 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Белоруссией.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах округа 1073,792 км. 
2.2.4. Численность населения Малоярославецкого округа согласно данным статистики на 01.01.2025 составила 71 187 человек, из них городское население 42 899 человек сосредоточено в административном центре городе Малоярославце. 
2.2.5. В округе функционируют: 
- 16 общеобразовательных учреждений и ЧОУ «Православная гимназия Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря»; 
- 14 детских дошкольных учреждений;
- 1 центр внешкольной работы;
- 4 учреждения дополнительного образования (музыкальные и художественные школы);
- 1 детско-юношеская спортивная школа. 
2.2.6. Объекты спорта в округе представляют:
-  11 спортивных площадок;
- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса; 
- 6 футбольных полей, 1 футбольное поле с искусственным травяным покрытием и 4 беговыми дорожками по периметру;
- 2 универсальные спортивные площадки; 
- 1 стадион; 
- 1 хоккейный корт, 1 хоккейная площадка;
- 1 бассейн;
- 3 спортзала
2.2.7. Сеть учреждений культуры на территории округа включает: 26 библиотек, 19 домов культуры и клубов, 1 кинотеатр, 6 музеев.
2.2.8. Округ обслуживают 23 почтовых отделения.
2.2.9. Автобусное сообщение осуществляется на 15 муниципальных маршрутах, в том числе 10 пригородных маршрутах. 
2.2.10. В сельской местности водоснабжение осуществляется, в основном, из шахтных колодцев и артскважин, лишь многоквартирный жилищный фонд обеспечен централизованной системой водоснабжения. Теплоснабжение малоэтажных жилых домов осуществляется от местных источников тепла – печи и котлы, среднеэтажных – от местных котельных. Газоснабжением жилищный фонд сельской местности обеспечивается от привозных баллонов с сжиженным газом и частично централизовано природным газом от сетей газоснабжения.
Электроснабжение Малоярославецкого муниципального округа осуществляется от Тульской энергосистемы. На территории округа расположены электроподстанции 110 кВ  и 35кВ. 
Теплоснабжение населенных пунктов округа осуществляется в основном от групповых, квартальных, индивидуальных промышленных отопительных котельных средней мощности. Лишь в г. Малоярославец имеются крупные котельные, покрывающие тепловые нагрузки промышленности и жилищно-коммунального сектора. Центральным отоплением обеспечено около 58% жилых зданий. Топливом для котельных в основном служит природный газ и мазут.
Газоснабжение потребителей Малоярославецкого муниципального округа осуществляется природным и сжиженным газом.
Природный газ используется в качестве топлива для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления и производственных целей. Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению. Охват газоснабжением жилищного фонда составляет 90 %.
2.2.11. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории округа осуществляет ГП Калужской области «Калужский региональный экологический оператор», 
2.2.12. Город Малоярославец интересен для туристов своими историческими событиями 1812 года. Ежегодно проводятся военно-исторический праздник «День Малоярославецкого сражения 1812 года». Объектами отдыха и туризма в городе являются:
Медвежий луг;
Ивановский луг;
Александровский сад;
Сквер 1812 года;
Сквер на ул. Коммунистическая;
сквер на ул. Чернышевского;
площадь маршала Жукова;
Парк «Дубки»;
сквер на ул. Василия Петрова.
На территории города Малоярославца расположены и являются действующими следующие церкви:
Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь;
Церковь
 Рождества Иоанна Предтечи;
Собор Казанской Иконы Божией Матери;
Церковь Михаила Архангела;
Часовня Георгия Победоносца;
Церковь Преображения Господня;
Успенская церковь.
2.2.13. Климат Малоярославецкого муниципального округа умеренно-континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Согласно строительно-климатическому районированию, территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.
[bookmark: _Hlk164002007]2.2.14. Подробные статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Малоярославецкого муниципального округа, отражающие в т.ч. текущую обеспеченность населения объектами местного значения, содержатся в базе данных Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru.
2.2.15. В муниципальном округе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП ММО: 
·  Схема территориального планирования муниципального района «Малоярославецкий район»;
· Прогноз социально экономического развития муниципального района «Малоярославецкий район» на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов;
· муниципальные программы в различных сферах муниципальной деятельности.
2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели.
2.3.1. В соответствии с частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
2.3.2. В пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ указываются ОМЗ муниципального округа, относящиеся к следующим областям:
[bookmark: dst101690]а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
[bookmark: dst101688]б) автомобильные дороги местного значения;
[bookmark: dst1271]в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа входят объекты, размещение которых на территории муниципального округа необходимо для решения вопросов местного значения муниципального округа, круг которых определен законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
2.3.3. Виды объектов местного значения приведены также в статье 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», в пункте 1.2.2 и таблице 7РНГП Калужской области, утвержденных Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.03.2026 № 12).
2.3.4. ОМЗ являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения муниципального округа установлен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (вопросы местного значения) муниципального округа также перечислены в Уставе Малоярославецкого муниципального округа Калужской области.
[bookmark: Par1763]2.3.5. Подготовка МНГП ММО осуществлялась в отношении только ОМЗ, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в материалах по обоснованию в информационно-справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.
2.3.6. ОМС согласно Уставу Малоярославецкого муниципального округа Калужской области имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статье 15 которого органам региональной власти и местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды, не устанавливая их самостоятельно в границах муниципального округа. 
[bookmark: _Toc479953576][bookmark: _Toc488148005]2.4. Территориальная дифференциация расчетных показателей
2.4.1. Установление расчетных показателей в МНГП ММО необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 
2.4.2. Дифференцированный подход к нормированию расчетных показателей на территории Малоярославецкого муниципального округа базируется на положениях дифференциации, принятых в РНГП Калужской области. Для Малоярославецкого муниципальный округа характерны следующие особенности:
– плотность населения выше средних значений по Калужской области;
– высокий удельный вес городского населения;
– административные центры округа представлен малым городом.
[bookmark: _Toc479953577][bookmark: _Toc488148006]2.5. Обоснование состава и значений расчетных показателей
2.5.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на: 
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
 – в нормативных правовых актах Российской Федерации;
 – в нормативных правовых актах Калужской области; 
 – в муниципальных правовых актах Малоярославецкого муниципального округа;
 – в национальных стандартах и сводах правил; 
[bookmark: sub_19051]2) соблюдении: 
 – технических регламентов; 
 – региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
 – в планах и программах социально-экономического развития Малоярославецкого муниципального округа, при реализации которых осуществляется создание ОМЗ муниципального округа – в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально – демографическом составе и плотности населения на территории муниципального округа;
[bookmark: sub_19054] – в документах территориального планирования Российской Федерации и Калужской области;
 – в генеральном плане Малоярославецкого муниципального округа и материалах по его обоснованию; 
 – в проектах планировки территории, предусматривающих размещение ОМЗ я муниципального округа;
 – в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов. 
2.5.2. В соответствии с ч.2 ст. 29.2 ГрК РФ региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать расчетные показатели не только объектов регионального, но предельные значения расчетных показателей объектов местного значения, в том числе муниципального округа. 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области, утвержденные Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.03.2026 № 12), в разделе 3 содержат перечень предельных значений расчетных показателей ОМЗ муниципального округа.
2.5.3. Согласно ст. 29.4 ГрК РФ расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения ОМЗ муниципального округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования. 
2.5.4. Предельные значения расчетных показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для показателей местных нормативов по отношению к ОМЗ муниципального округа. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.
2.5.5. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения):
 – вместимость (производительность, мощность, количество мест) объекта;
 – количество единиц объектов;
 – площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта; 
 – иные нормируемые показатели, характеризующие объект.
2.5.6. Территориальную доступность ОМЗ характеризует удаленность мест размещения объектов от мест проживания населения. Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами (часами), с установленной расчетной скоростью движения. При определении транспортной доступности применяется расчетное время движения на общественном транспорте включая время стоянок на промежуточных остановочных пунктах. Времени ожидания общественного транспорта, время движения до остановочного пункта в расчет не включаются. Территориальная доступность от места жительства до объекта определяется по минимальному по длине или времени движения маршруту из множества возможных маршрутов.
2.5.7. МНГП ММО не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП ММО не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.
2.5.8. МНГП ММО не устанавливаются технические, архитектурные, планировочные требования к самим ОМЗ в части нормирования санитарных разрывов, технических характеристик, положения объектов на территории и т.д.
2.5.9. Положения по обоснованию расчетных показателей объектов местного значения с привязкой к номерам разделов основной части МНГП, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.5.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по ОМЗ, ссылки на нормы использованных документов и математические расчеты (при необходимости) для установления количественных значений расчетных показателей. 
[bookmark: _Hlk215215060]Таблица 2.5.1
	Пункты основной части
	Положения по обоснованию расчетных показателей

	1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
	Расчетные показатели объектов электроснабжения установлены согласно данным таблицы 3.1 РНГП Калужской области.
Расчетные показатели объектов газоснабжения установлены согласно данным таблицы 3.3 РНГП Калужской области.
Расчетные показатели объектов теплоснабжения установлены согласно данным таблицы 3.2 РНГП Калужской области.
Расчетные показатели объектов водоснабжения населения и водоотведения установлены согласно данным таблицы 3.4 РНГП Калужской области.


	1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания
	Расчетные показатели объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания установлены согласно данным таблиц 3.5, 3.6 РНГП Калужской области. При этом плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения территории скорректирована в большую сторону до существующего уровня 694 км / 1000 км2 (расчет плотности: 1073,8 км /1 547,2 км² = 0,694 км/км2). 

	1.4. Расчетные показатели мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектных автостоянок 
	Расчетные показатели мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектных автостоянок установлены согласно данным таблиц 3.7 РНГП Калужской области.

	1.5. Расчетные показатели инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности
	Расчетные показатели инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности установлены согласно данным таблиц 3.8 РНГП Калужской области.

	1.6. Расчетные показатели объектов образования
	Расчетные показатели объектов образования установлены согласно данным таблиц 3.10 РНГП Калужской области.


	1.7. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта 
	Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта установлены согласно данным таблиц 3.9 РНГП Калужской области.
Рекомендуемый состав объектов спорта и физической культуры для размещения в населенных пунктах приведен в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».


	1.8. Расчетные показатели объектов культуры и искусства 
	Расчетные показатели объектов культуры и искусства установлены согласно данным таблиц 3.13.1 РНГП Калужской области.

	1.9. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей
	Размеры территории объектов для массового кратковременного отдыха жителей приняты согласно приложению М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), территориальная доступность мест массового отдыха населения установлена с учетом размеров населенных пунктов.

	1.10. Расчетные показатели объектов благоустройства и озеленения территории муниципального округа
	Расчетные показатели объектов благоустройства и озеленения территории муниципального округа установлены согласно данным таблиц 3.12 РНГП Калужской области.


	1.11. Расчетные показатели объектов муниципального архива

	Расчетные показатели объектов муниципального архива установлены согласно данным таблиц 3.13.4 РНГП Калужской области.


	1.12. Расчетные показатели объектов торговли и общественного питания
	Расчетные показатели объектов торговли и общественного питания установлены согласно данным таблиц 3.13.3 РНГП Калужской области. 

	1.13. Расчетные показатели объектов для сбора твердых коммунальных отходов
	Расчетные показатели объектов для сбора твердых коммунальных отходов установлены согласно данным таблиц 3.11 РНГП Калужской области.
Организации обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Малоярославецкого округа регулируется территориальной схемой обращения с отходами Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496.
Нормативные показатели накопления ТКО для населения на территории муниципального округа устанавливаются в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.11.2017 № 501 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калужской области» 
Состав и размещение площадок для установки контейнеров определяется органом местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

	1.14. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения
	Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения установлены согласно данным таблиц 3.11 РНГП Калужской области.
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3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: _Toc496532911][bookmark: _Toc498599494]3.1. Область применения расчетных показателей МНГП ММО
3.1.1. Действие МНГП ММО распространяется на всю территорию Малоярославецкого муниципального округа, на правоотношения, возникшие после вступления в силу МНГП ММО. 
МНГП ММО распространяются только на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.
3.1.2. МНГП ММО применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Малоярославецкого муниципального округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
3.1.3. МНГП ММО являются обязательными для ОМС Малоярославецкого муниципального округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
1) генерального плана Малоярославецкого муниципального округа, изменений в генеральный план;
2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение ОМЗ;
3) решения о комплексном развитии территории;
4) условий аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории;
5) договора о комплексном развитии территории;
6) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Малоярославецкого округа. 
3.1.4. МНГП ММО являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).
МНГП ММО являются обязательными для разработчиков проектов генерального плана Малоярославецкого муниципального округа (внесения в него изменений), документации по планировке территории.
3.1.5. МНГП ММО являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.
3.1.6. Расчетные показатели МНГП ММО могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:
 – в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;
– в договорах о комплексном развитии территории.
3.1.7. МНГП ММО градостроительного проектирования могут применяться: 
 – при подготовке стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ Малоярославецкого муниципального округа; 
 – для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Малоярославецкого муниципального округа;
 – физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования; 
 – при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генерального плана Малоярославецкого муниципального округа (изменений в генеральный план);
 – при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
 – в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ населения Малоярославецкого муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.1.8. Применение расчетных показателей обеспеченности и доступности ОМЗ, установленных в основной части МНГП ММО, при подготовке генерального плана Малоярославецкого муниципального округа (далее – ГП), документации по планировке территории (далее – ДПТ), Правил землепользования и застройки Малоярославецкого муниципального округа (далее – ПЗЗ) для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории отражено в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
	Расчетные показатели по видам ОМЗ
	ГП
	ДПТ
	ПЗЗ

	1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
	+
	+
	+

	1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания
	+
	+
	

	1.4. Расчетные показатели мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектных автостоянок
	+
	+
	+

	1.5. Расчетные показатели инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ)
	+
	+
	+

	1.6. Расчетные показатели объектов образования
	+
	+
	+

	1.7. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта
	+
	+
	+

	1.8. Расчетные показатели объектов культуры и искусства
	+
	+
	+

	1.9. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей
	+
	+
	+

	1.10. Расчетные показатели объектов благоустройства и озеленения территории муниципального округа
	+
	+
	+

	1.11. Расчетные показатели объектов муниципального архива
	+
	+
	+

	1.12. Расчетные показатели объектов торговли и общественного питания
	+
	+
	+

	1.13. Расчетные показатели объектов для сбора твердых коммунальных отходов
	+
	+
	+

	1.14. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения
	+
	+
	+


[bookmark: _Toc496532912][bookmark: _Toc498599495]3.2. Общие правила применения расчетных показателей МНГП ММО
[bookmark: Par1419]3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального округа в МНГП ММО производятся для определения местоположения планируемых к размещению ОМЗ муниципального округа в документах территориального планирования, зон планируемого размещения ОМЗ в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению ОМЗ в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного ОМЗ следует учитывать параметры ОМЗ и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
3.2.3. Параметры планируемого к размещению ОМЗ следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в МНГП ММО, для территорий нормирования в пределах муниципального округа применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.
3.2.5. Применение МНГП ММО при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности. 
3.2.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ММО не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ММО применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 
3.2.7. В границах особо охраняемых природных территорий МНГП ММО применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.
3.2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, устанавливаемые МНГП ММО, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленные в РНГП Калужской области.
3.2.9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, устанавливаемые МНГП ММО, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленные в РНГП Калужской области.
3.2.10. Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производятся на основе показателя жилищной обеспеченности, который установлен в РНГП Калужской области на уровне не менее 33,3 кв. метра на 1 человека.
3.2.11. При расчете показателя «Количество мест для хранения и паркования легковых автомобилей» парковочные места и машино-места учитываются в равной степени (мере) в общем числе мест хранения автомобилей населения. Требования о распределении общего числа мест хранения автомобилей между земельным участком многоквартирного дома и прилегающей территорией регулируются МНГП ММО и (или) правилами землепользования и застройки. 
3.2.12. При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройки и нового жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять как отношение суммарной площади всех квартир многоквартирного дома к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.
Для расчета численного значения «Количество мест для хранения и паркования легковых автомобилей» следует применять формулу:
N = (S/A) × 0,001 × В, где:
N - число мест для хранения и паркования легковых автомобилей;
S - суммарная площадь всех квартир многоквартирного дома;
А - показатель жилищной обеспеченности;
0,001 - коэффициент пересчета показателя на 1000 жителей;
В - показатель минимально допустимого уровня обеспеченности: «Количество мест хранения легковых автомобилей, мест на 1000 человек постоянного населения».
3.2.13. Разъяснения о применении норм МНГП ММО осуществляют органы местного самоуправления муниципального округа.
3.2.14. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Калужской области, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 


[bookmark: _Toc483388324][bookmark: _Hlk75440049]Приложение 1
к местным нормативам градостроительного проектирования Малоярославецкого муниципального округа Калужской области
Перечень сокращений и обозначений
	Сокращение
	Слово/словосочетание

	ГП
	генеральный план

	ГрК РФ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	ДОО
	дошкольная образовательная организация

	ДПТ
	документация по планировке территории

	ЕПС
	единовременная пропускная способность

	МКД 
	многоквартирный жилой дом

	МНГП ММО 
	настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Малоярославецкого муниципального округа Калужской области

	НПА
	нормативный правовой акт

	н.п.
	населенный пункт

	ОМЗ
	объекты местного значения

	ОМС
	органы местного самоуправления

	ОПТ
	общественный пассажирский транспорт 

	ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки 

	РП
	расчетные показатели

	РНГП Калужской области
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области, утвержденные приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.03.2026 № 12)

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	Сокращения единиц измерений

	Обозначение
	Наименование единицы измерения

	ед.
	единица

	кВ
	киловольт

	мин.
	минуты

	ст.
	статья

	сут.
	сутки

	тыс. 
	тысяча

	[bookmark: OLE_LINK61]чел.
	человек

	ч.
	часть
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Приложение 2
к местным нормативам градостроительного проектирования Малоярославецкого муниципального округа Калужской области

Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов 
[bookmark: _Toc488148043]Федеральные законы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154]Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156]Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте».
[bookmark: OLE_LINK161]Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 07.05.2025 № Пр-1029.
[bookmark: _Toc488148044]Иные нормативные правовые акты Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».
Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
[bookmark: _Hlk91017841]Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения». 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Приказ Росреестра от 23.07.2021 № П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-места».
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
 Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации». 
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2022 № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования». 
План мероприятий («дорожная карта»), направленных на дополнительное нормативное-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным от 11.10.2023 № 11752-П50-МХ.
Дорожная карта по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации, утвержденная Заместителем председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 07.11.2024 № МХ-П49-37481.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 21.07.2025 № ВТ-151-р «Об утверждении методических рекомендаций по управлению парковочным пространством в городах Российской Федерации».
[bookmark: _Hlk155725323][bookmark: _Hlk155725755]Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

[bookmark: _Toc488148045]Нормативные правовые акты Калужской области
Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области».
Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».
Закон Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов».
Закон Калужской области от 25.06.2021 № 129-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере комплексного развития территорий в Калужской области».
Закон Калужской области от 28.12.2023 № 441-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Малоярославецкий район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области».
Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2021 № 886 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на долгосрочный период до 2040 года».
Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года».
Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» (в ред. от 02.03.2026 № 12).
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.06.2015 № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.08.2015 № 136 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калужской области с применением расчетного метода».
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области».
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Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».
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